## PGM-FI-System #### Primäre beheizte Lambdasonde auswechseln | 11-92 | CKP-Sensor auswechseln

Spezialwerkzeuge Schlüssel für O2-Sensor 07LAA-PT50101 Den 4-poligen Stecker (A) des Primär-HO2S abziehen, dann den Primär-HO2S (B) ausbauen. Der Einbau des Primär-HO2S erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Den 3-poligen CKP-Stecker abziehen. CKP-Sensor (A) ausbauen. Das Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und mit einem neuen O-Ring einbauen. a a a