## Rostschutzbehandlung #### Allgemeines | 5-12 |

Grundlack:
WARNUNG Zur Vermeidung von Augenverletzungen eine Schutzbrille tragen. Beim Aufsprühen des Grundlacks für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.
ZUR BEACHTUNG: Die Auspuffanlage, die Lambda-Sonden und den Aufhängungs-Montagebereich abkleben, um ein Überspritzen des Grundlacks zu vermeiden. Die Anweisungen des Herstellers des Grundlacks befolgen. Die Karosserie vor dem Aufsprühen des Grundlacks mit Wachs und Silikonentferner reinigen. Den Grundlack auf den Vorderradkasten, den Hinterradkasten und die Unterseiten von vorderem und hinterem Bodenblech auftragen (siehe Seite 5-13). Die Unterseite des Kraftstofftanks mit Grundlack bestreichen. |  | Rostschutzmittel:
WARNUNG Rostschutzmittel enthalten Substanzen, die beim Einatmen oder Schlucken oder bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sind. Beim Umgang mit Rostschutzmitteln Overalls, Handschuhe, eine Schutzbrille und ein zugelassenes Atemschutzgerät tragen. Beim Aufsprühen von Rostschutzmittel für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, da Rostschutzmittel geringfügige Mengen an organischem Lösungsmittel enthalten. Funken, offenes Feuer und Zigaretten fernhalten.
ZUR BEACHTUNG: Kein Rostschutzmittel auf die Bremsanlage, die Auspuffanlage und damit verbundene Teile, die Bauteile des Emissionsbegrenzungssystems im Motorraum, die Kugelgelenkabdeckung, den Kraftstoffilter sowie auf Außen- und Innenteile sprühen. Überschüssiges Rostschutzmittel mit einem in Leichtöl getränkten sauberen Putzlumpen abwischen. Die Anweisungen des Rostschutzmittel-Herstellers befolgen. Vor dem Auftragen von Rostschutzmittel den entsprechenden Bereich gründlich mit einem Dampfreiniger o.ä. reinigen und trocknen lassen. Waxoyl kann auf nasse Oberflächen aufgetragen werden. Rostschutzmittel durch die Montagebohrung und die Zugangsbohrung von Teilen in Außenblech und Rahmen auftragen (siehe Seite 5-14). So viel Rostschutzmittel aufsprühen, bis überschüssiges Rostschutzmittel beim Füllen des Türschwellerblechs herausquillt.