## Kühlsystem #### Lüftermotor prüfen | 10-4 | Thermostat prüfen

Die 2-poligen Stecker vom Kühlerlüftermotor und Kondensatorlüftermotor abziehen. Klemmenseite der Stecker Den Motor durch Anlegen von Batteriespannung an Klemme B und von Masse an Klemme A überprüfen. Den Motor auswechseln, wenn er nicht anläuft oder nicht ruhig läuft. |  | Den Thermostaten auswechseln, wenn er bei Raumtemperatur geöffnet ist. Prüfen eines geschlossenen Thermostaten: Den Thermostaten (A) in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen. Darauf achten, dass das Thermometer (B) nicht den Boden des heißen Behälters berührt. Das Wasser erwärmen und die Temperatur mit einem Thermometer messen. Die Temperatur feststellen, bei der sich der Thermostat zu öffnen beginnt, dann die Temperatur messen, bei der er seine volle Öffnung erreicht. Die Hubhöhe des Thermostaten bei voller Öffnung messen. THERMOSTAT - SOLLWERTE: Hubhöhe: über 8,0 mm Öffnungsbeginn: 76 - 80 °C Volle Öffnung: 90 °C a a a