## Öffner #### Auswechseln des Heckklappenschließzylinders | 20-270 |

3. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Folgende Teile ausbauen: Untere Heckklappenverkleidung (siehe Seite 20-209). Hintere Kennzeichenverkleidung (siehe Seite 20-255). Die Zylinderstange (A) abtrennen und, falls vorhanden, den Zylinderschalterstecker (B) abziehen und von der Heckklappe abnehmen. Von außerhalb der Heckklappe die Befestigungsschrauben des Schließzylinders (A) herausdrehen. Von innerhalb der Heckklappe, den Schließzylinder herausziehen, indem der Haken (B) gelöst wird.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
|  | Der Einbau des Schließzylinders erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Stecker richtig angeschlossen ist (bei einigen Modellen). Sicherstellen, daß die Heckklappe korrekt öffnet und fest schließt.