## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-15 |

Das Auspuffrohr A (A) einbauen; neue Dichtungen (B) und neue selbstsichernde Muttern (C) verwenden. Den Stecker (D) der primären beheizten Lambdasonde und den Stecker (E) der sekundären beheizten Lambdasonde anschließen (außer Motor D16V3). Den Spritzschutz wieder anbringen. |  | Die Vorderreifen/Räder wieder montieren. Den Flaschenzug absenken. Die ATF-Kühlerschläuche wieder anbringen (A/T).

a a a