## Schaltgetriebe #### Spiel der Vorgelegewellen-Baugruppe überprüfen (Fortsetzung) | 13-35 | Vorgelegewelle zerlegen

Die Dicke der Distanzhülse messen. Wenn die Dicke der Distanzhülse unter der Verschleißgrenze liegt, die Distanzhülse durch eine neue ersetzen. Liegt die Dicke innerhalb der Toleranzgrenzen, mit Schritt 6 fortfahren. Sollwert: 28,03- 28,08 mm Die Dicke des 2. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 2. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 2. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 2. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 1./2. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 27,92- 27,97 mm Verschleißgrenze: 27,87 mm |  | Vorgelegewelle mit Holzblöcken sicher in einen Schraubstock einspannen. Die Spezialschraube herausschrauben (Linksgewinde). Das 6. Gangrad (A) auf Stahlblöcken (B) abstützen, dann mit einer Presse (C) und einem Aufsatz (D) die Vorgelegewelle aus dem Kugellager pressen. a a a