## Heckklappe #### Einstellung | 20-248 |

1. Die Stützstrebe auf beiden Seiten abnehmen (siehe Seite 20-249).
2. Die Dreiecksfensterverkleidung auf beiden Seiten entfernen (siehe Seite 20-207) und den hinteren Teil des Dachhimmels herunterziehen (siehe Seite 20-210). Den Dachhimmel nicht zu stark verbiegen.
3. Die hintere Verkleidung abnehmen (siehe Seite 20-208).
4. Alle Schrauben und Muttern leicht lösen.
5. Die Ausrichtung der Heckklappe in folgender Reihenfolge einstellen.

- Die Heckklappenscharniere (A) an der rechten und linken Seite sowie vorne und hinten durch die gedehnten Öffnungen einstellen.
- Die Eckpolster (C) der Heckklappe wie erforderlich drehen, damit die Heckklappe (C) mit Vorder- und Seitenkanten der Karosserie bündig ist.
- Die Heckklappe bündig mit der Heckklappenöffnung einstellen, indem das Verriegelungsstück (D) bewegt wird.