## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnen-Verriegelungsstücks | 20-239 | Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs

2. ZUR BEACHTUNG: Die Innenverkleidung dabei nicht verkratzen. Die Kofferraumseitenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-208). Die Schrauben herausdrehen, dann den Sitzlehnenaufsteller (A) herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
4. Der Einbau des Aufstellers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei den Aufsteller (A) nach oben oder unten bewegen, bis er in der Mitte der Sitzlehnenschloßfalle (B) sitzt. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Sitzlehne ausbauen (siehe Seite 20-237). Die Kopfstütze ausbauen. Rechte Sitzlehne: Gegebenenfalls die Armstütze ausbauen (siehe Seite 20-238). Die Schloßfallenabdeckung (A) hochziehen, um die Clips zu lösen, dann abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 2
5. Die Außenkante der Verriegelungshebelabdeckung (A) hochziehen, um die Clips zu lösen und die Abdeckung von den Drehzapfenstiften (B) des Verriegelungshebels (C) unter gleichzeitigem Ziehen am Verriegelungshebel lösen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 2