## Ladesystem #### Überholung des Generators (Fortsetzung) | 4-34 |

Wenn das vordere und/oder hintere Lager nicht ausgewechselt wird, mit Schritt 15 fortfahren. Den Rotor in einen Schraubstock mit weichen Spannbacken einspannen, dann die Sicherungsmutter der Riemenscheibe entfernen. Den Rotor wie dargestellt mit einem Lagerabzieher entfernen. Die Rotorwelle auf Reibspuren überprüfen, und die Oberfläche des Lagerzapfens im Antriebslagerschild auf Anzeichen von Festfressen überprüfen. Wenn entweder der Rotor oder das Antriebslagerschild beschädigt ist, den Generator auswechseln. Wenn sowohl der Rotor als auch das Antriebslagerschild in Ordnung sind, mit Schritt 10 fortfahren. |  | Das hintere Lager wie dargestellt mit einem Lagerabzieher entfernen. Das neue hintere Lager wird mit einer Handpresse installiert. Dabei darf nur auf den Innenlaufring Druck aufgebracht werden, um das Lager nicht zu beschädigen.