## Karosserielack #### Vorbereiten der Lackierung | 6-5 |

Verschleifen der Übergänge ZUR BEACHTUNG: Den beschädigten Bereich eben und glatt schleifen. Wenn dies nicht korrekt ausgeführt wird, ist das Endergebnis nicht akzeptabel. Schaden an der Metallfläche: Den beschädigten Bereich eben und glatt schleifen.
Einen Tellerschleifer mit 60er~80er Schleifpapier verwenden.
Decklack Zwischenschicht Grundlack Metallfläche
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 60er~80er Schleifpapier verwenden.
Einen größeren Bereich abschleifen, als vom Schaden betroffen ist.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 180er~240er Schleifpapier verwenden.
|  | Wenn kein doppeltwirkender Schleifer zur Verfügung steht, ein Gummikissen verwenden und die Fläche mit Schleifpapier naß oder trocken schleifen.
Einen flexiblen Klotz und 280er, 340er, 400er und 600er Schleifpapier verwenden.
Schäden am Grundlack, an der Zwischenschicht und am Decklack: Den beschädigten Bereich eben und glatt schleifen.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 180er~240er~320er Schleifpapier verwenden.
Vorbereitung der Metallfläche Sämtliche Korrosion vom Schadenbereich entfernen.
Ein Produkt verwenden, das Korrosion entfernt.
Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, Wachs und Silikonentferner verwenden.