## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-6 |

Die Manschettenbänder anbauen. Für den Niederprofilbänder zu Schritt 11 gehen. Für Doppelschleifenbänder zu Schritt 13 gehen. Für Keilverschlussbänder zu Schritt 21 gehen. Neues Niederprofilband (A) auf Manschette (B) und dynamischem Dämpfer anbringen, dann den Überstand des (C) Bandes einhaken. Hakenteil des Bandes mit handelsüblicher Manschettenbandzange (A) schließen, dann Laschen (B) des Bandes einhaken. |  | Die Manschettenenden auf die Antriebswelle und das differentialseitige Gelenk aufschieben, dann das Band (A) an der Manschette befestigen. Das Band von Hand festziehen. Auf dem Band im Abstand von 10-14 mm vom Clip (B) entfernt eine Markierung (A) anbringen. a a a