## SRS #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-39 |

Initialisierung der OPDS( Insassenpositionserkennungssystem)Einheit

Wenn der Sitzlehnenbezug, das Sitzlehnenpolster oder (und) die OPDS-Einheit ausgewechselt werden, müssen die OPDS-Verbindung mit dem folgenden Verfahren mit dem OPDS-Sensor initialisiert werden.

ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, daß der Beifahrersitz trocken ist, die Sitzlehne in die normale Position bringen und sicherstellen, daß nichts auf dem Beifahrersitz liegt.

1. Sicherstellen, daß die Zündung ausgeschaltet ist.
2. Bei Modellen mit Diagnosestecker (2P): den SCS-Überbrückungsstecker an den Diagnosestecker (2P) anschließen. Modelle ohne Diagnosestecker (2P): den DLC-Klemmenkasten an den DLC (16P) anschließen und die Klemmen Nr. 4 und Nr. 9 mit einem Überbrückungskabel verbinden und den Schalter drücken.
3. Den SCS-Überbrückungsstecker (A) an den MES-Stecker (2P) (B) anschließen. Kein Überbrückungskabel verwenden.

4. Die Zündung einschalten (II).
5. Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Innerhalb von vier Sekunden nach dem Erlöschen der Leuchte den SCS-Überbrückungsstecker vom MES-Stecker abziehen.
6. Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet erneut auf. Innerhalb von vier Sekunden nach dem Aufleuchten der Leuchte den SCS-Überbrückungsstecker an den MES-Stecker anschließen.
7. Die SRS-Anzeigeleuchte erlischt. Den SCS-Überbrückungsstecker innerhalb von vier Sekunden vom MES-Stecker abziehen.
8. Die SRS-Anzeigeleuchte zeigt durch zweimaliges Blinken an, daß die OPDS-Einheit initialisiert wurde und erlischt dann. Wenn die Leuchte nicht zweimal blinkt und stattdessen weiterleuchtet, dieses Verfahren von Schritt 1 an wiederholen. Wenn die Leuchte nach zweimaligem Blinken weiterleuchtet, den DTC ablesen und mit der Fehlersuche fortfahren.
9. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. Dann den DLC-Klemmenkasten vom DLC (16P) abziehen oder den SCS-Überbrückungsstecker vom Diagnosestecker (2P) abziehen. Die Zündung nach dem Vorgang wieder einschalten (II). Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Wenn die SRS-Anzeigeleuchte nicht nach 30 Sekunden wieder aufleuchtet, ist die Initialisierung der OPDS-Einheit abgeschlossen und das System in Ordnung.