## Motorschmierung #### Öldruckschalter prüfen | 8-4 | Öldruck prüfen

Das YEL/RED-Kabel (A) vom Öldruckschalter (B) abziehen. Auf Durchgang zwischen dem Pluskontakt (C) und dem Motor (Masse) prüfen. Bei stehendem Motor sollte Durchgang vorhanden sein. Bei laufendem Motor sollte kein Durchgang vorhanden sein. Wenn der Schalter nicht funktioniert, den Motorölstand überprüfen. Bei vorschriftsmäßigem Ölstand den Motoröldruck überprüfen. Bei korrektem Öldruck den Öldruckschalter auswechseln. |  | Spezialwerkzeuge Öldruckmessaufsatz 07406 - 0030000 Öldruckmesser 07506 -3000001 Wenn die Öldruckwarnleuchte bei laufendem Motor eingeschaltet bleibt, den Motorölstand überprüfen. Wenn der Ölstand vorschriftsmäßig ist: Einen Drehzahlmesser oder einen Honda-PGM-Tester anschließen. Motoröldruckschalter ausbauen und die Spezialwerkzeuge vorsehen. Motor anlassen. Unverzüglich ausschalten, wenn kein Öldruck angezeigt wird. Vor dem Fortfahren die Störung beheben. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur warmlaufen lassen (Lüfter schaltet mindestens zweimal ein). Solldruck: Motoröltemperatur: 80 °C Motoröldruck: Im Leerlauf: 70 kPa2Minimum Bei 3 000 U/min: 300 kPa2Minimum Wenn der Öldruck NICHT vorschriftsmäßig ist, folgende Teile überprüfen Ölpumpenfilter auf Verstopfung prüfen. Ölpumpe überprüfen (siehe Seite 8-10). a a a