## Türen #### Türverkleidung aus- und einbauen | 20-4 |

Erforderliches Spezialwerkzeug Abziehvorrichtung für Verkleidungspolster, Snap-on A 177 oder gleichwertig, handelsüblich. HINWEIS: Zur Vermeidung von Beschädigungen beim Herausstemmen einen Schlitzschraubendreher mit Schutzband umwickeln und die entsprechenden Teile mit Schutzband abdecken. Spiegelhalterabdeckung abmontieren, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Schritt 2 auf Seite 20-170). Ggf. Fensterkurbelgriff (A) ausbauen, indem der Clip (B) mit einem Drahthaken (C) herausgezogen wird. Einen Imbusschlüssel durch die Öffnung (A) im Türgriffunterteil (B) einsetzen. Türgriffabdeckung (C) herausschieben, um den Haken (D) und die Nase (E) voneinander zu lösen, und die Abdeckung herausziehen, um von Hand die Nasen (F) und Haken (G) voneinander zu lösen, dann die Abdeckung ausbauen. |  | Die Armlehnenabdeckung (A) abnehmen. Darauf achten, dass die Türverkleidung nicht verkratzt wird. Vorderkante der Abdeckung heraushebeln, um die Haken (B) zu lösen. Unter- und Hinterkante der Abdeckung heraushebeln, um die Haken (C) zu lösen. Entlang der Oberkante hebeln, um die Nasen (D) freizugeben. Die Schrauben (A, B) herausdrehen und die Nasen (C) freigeben,dann das Griffunterteil (D) ausbauen. Schraube (A) zur Befestigung der Türverkleidung aus dem Armlehnenteil nehmen. Lage der Befestigungen A : Schraube, 3 B : Schraube, 5 a a a