## SRS #### Auswechseln des Beifahrer-Airbags | 23-167 |

Ausbau Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Das Handschuhfach ausbauen (siehe Seite 20-79). Den Stecker zwischen dem 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags (A) und dem 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B (B) abziehen. |  | Die drei Befestigungsmuttern (A) von der Halterung abschrauben. Abdeckung und Armaturentafel mit einem Lappen abdecken und den vorderen Beifahrer-Airbag (B) vorsichtig mit einem Schraubendreher aus der Armaturentafel herausstemmen. ZUR BEACHTUNG: Die Airbag-Abdeckung ist an der Seite mit Sperrklinken ausgestattet, mit denen sie an der Armaturentafel befestigt ist.