## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Eingangstest des Fernbedienungsempfängers (Fortsetzung) | 22-227 |

5. Diese Eingangstests bei noch abgezogenen Steckern durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, den Fernbedienungsempfänger auswechseln.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
1 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G502) Offener Stromkreis im Kabel
3 | YEL | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Offener Stromkreis im Kabel
5 | WHT/RED | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
2 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 2 und Klemme Nr. 2 des K-Steckers des Sicherungs- /Relaiskastens im Fußraum (17P) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel