## Türen #### Auswechseln des äußeren mittleren Hintertür- und Dachprofil-Klebebands | 20-166 |

ZUR BEACHTUNG: Mit dem Auswechselverfahren für die Scheibe vertraut machen (siehe Seite 20-164).

Klebestelle (Referenz):

| ÄUSSERES HINTERTÜR- UND DACHFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES HINTERTÜR- UND DACHFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND MITTLERES ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND MITTLERES ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND

ZUR BEACHTUNG: In numerierter Reihenfolge andrücken:

| ÄUSSERES HINTERTÜR-UND DACHFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND MITTLERES ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND Außen Außen