## Motor #### Motor einbauen (Forts.) | 5-11 |

Den Motor unter dem Fahrzeug in Position bringen. Kettenzug am Motor befestigen, dann den Motor in das Fahrzeug heben. Befestigungsschrauben und -muttern in der angegebenen Reihenfolge wieder einbauen. Andernfalls kann es zu übermäßiger Geräuschentwicklung und Vibrationen kommen sowie zur Verkürzung der Buchsenlebensdauer. A/C-Kompressor (A) einbauen und den Stecker (B) der Kompressorkupplung anschließen. |  | Den Hilfsrahmen (A) einbauen. Die Markierungslinien (B) am Hilfsrahmen mit den Kopfmitten der Schrauben ausrichten, dann die Schrauben festziehen. Die vordere Halterungsschraube festziehen. a a a