## Getriebegehäuse/Schwungscheibengehäuse #### Ausbau von Schwungscheibengehäuse und Anlaufkupplung | 14-356 |

Explosionsansicht

| ATF- LEITUNGSHALTERBAUGRUPPE 8x1,25mm-SCHRAUBEN SCHWUNGSCHEIBENGEHÄUSE SCHWUNGSCHEIBENGEHÄUSE- DICHTUNG, Auswechseln O-RING, Auswechseln ATF-LEITUNGSBAUGRUPPE 6x1,0mm-SCHRAUBE ATF-PUMPENANTRIEBSKETTE SICHERUNGSRING DRUCKSCHEIBE; 22 x 28 mm Wählteil 6x1,0mm-SCHRAUBE ATF-PUMPENANTRIEBSKETTENRAD PITOTFLANSCH ATF- PUMPENANTRIEBSKETTEN- RADNABE DRUCKSCHEIBE DRUCKNADELLAGER DRUCKSCHEIBE EINGANGSWELLE GETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIALBAUGRUPPE O-RING, Auswechseln ABTRIEBSRIEMENSCHEIBENWELLE PARKSPERRENKLINKE PARKSPERRENKLINKENFEDER PARKSPERRENKLINKENWELLE SEKUNDÄRANTRIEBS- RADBAUGRUPPE SEKUNDÄRANTRIEBSWELLE DRUCKSCHEIBE; 25 x 35 mm Wählteil ANLAUFKUPPLUNGSBAUGRUPPE SPLINTE, 25,5 mm Wählteil SPLINTHALTER O-RING, Auswechseln SICHERUNGSRING PASSSTIFT, 3