## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoffleitungen / Schnellverbinder ausbauen | 11-120 |

Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115). Die Schnellverbinder auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Verbinder (A) mit einer Hand festhalten und die Haltelaschen (B) mit der anderen Hand nach unten drücken, um sie von den Sperrklinken (C) zu lösen. Den Verbinder abziehen. HINWEIS: Die Leitung (D) und andere Teile dürfen nicht beschädigt werden. Keine Werkzeuge verwenden. Falls sich der Verbinder nicht abziehen lässt, die Haltelaschen weiter heruntergedrückt halten und abwechseld den Verbinder ziehen und schieben, bis dieser sich leicht abziehen lässt. Halter nicht von der Leitung abbauen; nach dem Abbauen müsste der Halter durch einen neuen ersetzt werden. |  | Die Kontaktfläche (A) der Leitung (B) auf Verunreinigung und Beschädigung überprüfen. Die Oberfläche reinigen, wenn sie verschmutzt ist. Wenn die Oberfläche verrostet oder beschädigt ist, die Kraftstoffpumpe, den Kraftstoff-Filter und die Kraftstoffzufuhrleitung auswechseln. Plastiktüten (A) über den geöffneten Verbinder und das Leitungsende stülpen, um Beschädigungen und das Endringen von Fremdkörpern zu verhindern. HINWEIS: Ein einmal von der Leitung entfernter Halter kann nicht wieder verwendet werden. Die Halter auswechseln, wenn das Verteilerrohr ausgetauscht wird. die Kraftstoffzufuhrleitung ausgewechselt wird. die Kraftstoffpumpe ausgewechselt wird. der Kraftstoff-Filter ausgewechselt wird. der Geber der Kraftstoffvorratsanzeige ausgewechselt wird. sie von der Leitung entfernt wurden. sie beschädigt sind. a a a