## Vorderradaufhängung #### Achsschenkel/Nabe/Radlager auswechseln (Fortsetzung) | 18-5 |

Flanschschraube (A) entfernen und Radsensor (B) vom Achsschenkel abbauen. Dabei nicht den Stecker des Radsensors abziehen. Flanschmutter (A) abschrauben, während der Stift (B) mit einem Innensechskantschlüssel (C) gehalten wird. Stabilisatorhänger (D) vom unteren Querlenker (E) abbauen. |  | Clip (A) vom unteren Kugelgelenk des Querlenkers abziehen und die Kronenmutter (B) abschrauben. HINWEIS: Während des Einbaus wird der Clip in den Kugelgelenkstift von der Fahrzeuginnen- zur Fahrzeugaußenseite hin eingeschoben. Das geschlossene Ende des Clips muss sich im gezeigten Bereich befinden. Den unteren Querlenker mithilfe des Spezialwerkzeugs vom Achsschenkel trennen. Während die Muttern (B) gehalten werden, die Stoßdämpfer-Klemmschrauben lösen; Schrauben und Muttern ausbauen. Radseitiges Antriebswellengelenk (C) vom Achsschenkel (D) abbauen, indem mit einem Kunststoffhammer auf das Ende der Antriebswelle (E) geklopft wird, während der Achsschenkel nach außen gezogen wird. Achsschenkel ausbauen. HINWEIS: Das Antriebswellenende darf nicht nach außen gezogen werden. Das Antriebswellengelenk könnte sich lösen. a a a