## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Honda Multi Matic-Getriebe und HMM-Differential (Fortsetzung) | 2-23 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
HMM- Ausgleichsgehäuse | ID der Ausgleichsradwellen- Kontaktfläche |  | 18,010-18,028 mm | -
Spiel Gehäuse - Ausgleichsradwelle |  | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm
ID Kontaktfläche Antriebswelle |  | 26,025-26,045 mm | -
Spiel Gehäuse - Antriebswelle |  | 0,045-0,086 mm | 0,12 mm
Spiel Stellring - äußerer Lagerlaufring |  | 0-0,15 mm | Einstellen
HMM-Ausgleichsrad | Spiel |  | 0,08-0,15 mm | -
ID |  | 18,042-18,066 mm | -
Spiel Ausgleichsrad - Ausgleichsradwelle |  | 0,055-0.095 mm | 0,15 mm