## Klimaanlage #### Kondensatorlüfterschaltkreis Fehlersuche | 21-74 |

Sicherung Nr. 12 (40 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Sicherung Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen.. Sind die Sicherungen in Ordnung? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Die Sicherung(en) auswechseln und erneut prüfen. Das Kondensatorlüfterrelais aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum nehmen und testen (siehe Seite 22-80). Ist das Relais in Ordnung? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das Kondensatorlüfterrelais auswechseln. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 der 4P-Buchse des Kondensatorlüfterrelais und der Karosseriemasse messen. 4P-BUCHSE DES KONDENSATORLÜFTERRELAIS Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Den Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum auswechseln. |  | Die Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 der 4P-Buchse des Kondensatorlüfterrelais mit einem Überbrückungsdraht verbinden. 4P-BUCHSE DES KONDENSATORLÜFTERRELAIS Läuft der Kondensatorlüfter? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 8 fortfahren. Das Überbrückungskabel abnehmen. Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen Klemme Nr. 3 der 4P-Buchse des Kondensatorlüfterrelais und der Karosseriemasse messen. 4P-BUCHSE DES KONDENSATORLÜFTERRELAIS Liegt Batteriespannung an? JA - Den Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum auswechseln. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 14 im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum und dem Kondensatorlüfterrelais reparieren. Das Überbrückungskabel abnehmen.