## Türen #### Auswechseln von Hintertür-Hakenstift und Aufsteller | 20-24 | Einstellen der Vorder- und Hintertürscheibe

2. Bei einigen Modellen Mit einem Torx-T40-Einsatz den Türhakenstift (A) aus der Tür entfernen. Mit einem Torx-T40-Einsatz die Schrauben herausdrehen, dann der Türaufsteller (A) aus der Karosserie nehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Den Hakenstift und den Aufsteller in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und flüssige Gewindedichtung auf das Gewinde des Türhakenstiftes auftragen. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Dichtungsleisten und Scheibenfassungsprofile auf Beschädigung und Verschleiß prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Das Fahrzeug auf einer festen, ebenen Fläche abstellen. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung, Vordertür (siehe Seite 20-7), Hintertür (siehe Seite 20-15) Kunststoffabdeckung, Vordertür (siehe Seite 20-3), Hintertür (siehe Seite 20-5) Die Scheibe (A) vorsichtig bewegen, bis die Schrauben (B) zu sehen sind, dann die Schrauben lösen. Vorne: