## Wellen und Kupplungen #### Zusammenbau der Kupplung (Fortsetzung) | 14-212 |

Die Rückstellfeder (A) und den Federhalter (B) einsetzen und den Sicherungsring (C) auf den Halter fügen. Die Spezialwerkzeuge an der Kupplungsbaugruppe ansetzen. |  | Darauf achten, daß das Spezialwerkzeug (A) so angesetzt wird, daß es vollen Kontakt mit dem Federhalter (B) an den Kupplungen hat. Wird ein Ende des Spezialwerkzeugs an einem nicht durch die Rückstellfeder abgestützten Bereich des Federhalters angesetzt, kann der Halter beschädigt werden.