## Außenleuchten #### Auswechseln der Schlußleuchten (Fortsetzung) | 22-119 | ## Auswechseln der seitlichen Blinkleuchten

2. Schlußleuchten (5-Türer): Den hinteren Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-244). Die Heckklappe öffnen und die Stecker (A) von der Schlußleuchte (B) abziehen.
   Brems-/Schlußleuchte: | 21/5 W
   Blinkleuchte: | 21 W
   Rückfahrscheinwerfer: | 21 W
   Nebelschlußleuchte: | 21 W (Modell KE)
Die Glühlampenfassung um 45° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen und die Glühlampe aus dem Gehäuse entnehmen. Die Befestigungsmuttern und -schrauben lösen und dann die Schlußleuchte herausnehmen. Beim Einbau der Schlußleuchte die Dichtung prüfen und auswechseln, wenn sie verzogen ist oder zusammengedrückt bleibt. Nach dem Einbau der Schlußleuchte Wasser darüber laufen lassen, um sicherzustellen, daß sie dicht sind. |  | ZUR BEACHTUNG: Dabei den Kotflügel nicht beschädigen. Auf die Haltefeder (A) drücken und die seitliche Blinkleuchte (B) ausbauen. Seitliche Blinkleuchte: 5W Den 2P-Stecker (C) von der Leuchte abziehen.