## Wellen und Kupplungen #### Zusammenbau der Kupplung (Fortsetzung) | 14-213 |

Die Rückstellfeder zusammendrücken. Den Sicherungsring (A) installieren. Die Spezialwerkzeuge entfernen. Die gewählte Federscheibe in die Kupplungen 1., 3. und 4. Gang einsetzen. |  | Die Tellerfeder in der gezeigten Richtung in die Haltekupplung 1. Gang einsetzen (Getriebe mit 7 Positionen). Die Kupplungsscheiben für min. 30 Minuten sorgfältig in Automatikgetriebeöl einweichen. Vor dem Montieren von Lamellen und Scheiben sicherstellen, daß sich kein Schmutz und auch keine sonstigen Fremdpartikel in der Kupplungstrommel befinden. Kupplungslamellen und –scheiben – beginnend mit einer Kupplungslamelle – abwechselnd montieren. Die Kupplungsendlamelle (A) mit der flachen Seite zur Scheibe (B) hin montieren.