## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der Paßvorrichtung für Kindersitzverzurranker | 23-12 |

Modell KQ Die Verzurrankerkappe (A) in der Mitte der Hutablage (B) öffnen. Die Langschraube (C) herausdrehen, dann die Paßvorrichtung für Kindersitzverzurranker (D) ausbauen. Die Zahnscheibe (E) nicht von der Paßvorrichtung für den Kindersitzanker abnehmen. Die Hutablage dabei nicht verkratzen. Der Einbau der Paßvorrichtung für den Verzurranker erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  |