## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-6 |

Das freiliegende Manschettenband durch das Kopfteil des im Handel erhältlichen Werkzeugs KD-3191 oder vergleichbaren Werkzeugs (A) drehen, durch den Schlitz ziehen und um den Wickeldorn (B) wickeln. Einen Schraubenschlüssel am Wickeldorn des Werkzeugs ansetzen und das Band solange anziehen, bis die markierte Stelle (C) des Bandes mit der Kante des Clips zur Deckung kommt. Das Manschettenbandwerkzeug anheben, um das freiliegende Ende des Bandes in einem Winkel von 90° zum Clip zu krümmen. Den Clip in der Mitte ankörnen. Danach den Rest des Bandes um den Clip wickeln. |  | Das Manschettenbandwerkzeug abdrehen und das freiliegende Ende abschneiden, bis ein Rest von 5 – 10 mm vom Clip absteht. Das Bandende (A) mit einem Hammer krümmen. ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, daß das Band und der Clip nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt, und daß sich das Band nicht bewegt. Restliches Fett auf der umliegenden Oberfläche abwischen.

a a a