## Zylinderkopf #### Überprüfung des Zahnriemens | 6-18 | Abnehmen des Zahnriemens

Den Zündspulendeckel abbauen und dann die vier Zündspulen entfernen. Die Befestigungsschrauben der Gaszugklemmen und des Kabelbaumhalters herausdrehen. Den Zylinderkopfdeckel abbauen. Den Zahnriemen auf Risse und Durchtränkung mit Öl oder Kühlmittel überprüfen. Öl oder Lösungsmittel, das auf den Riemen gelangt ist, entfernen. Nach der Überprüfung die Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe wieder auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen (siehe Seite 6-17). |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Steckschlüssel, 19 mm, 07JAA-001020A Griff, 07JAB-0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07JAB-0010400 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07MAB-PY30100 Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist. Dann die Frequenzen für die Voreinstelltasten des Radios notieren. Das Massekabel der Batterie abklemmen. Die Kurbelwellenriemenscheibe so drehen, daß ihre TDC-Markierung (A) mit den Zeigern (B) fluchtet. Die Vorderreifen/Räder abmontieren. Den Spritzschutz abnehmen.