## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Lenkung | 2-9 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Lenkrad | Drehspiel (gemessen an Außenkante) | Bei laufendem Motor | 0 - 10 mm | -
Anlaufbelastung (gemessen an Außenkante) | Bei laufendem Motor | 29 N | -
Lenkgetriebe | Winkel der Zahnstangenführungs-schraube (aus arretierter Position gelöst) |  | 15° max. |

Aufhängung

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Radeinstellung | Radsturz | Vorne | 0°00' + 45'
Hinten | -0°45' + 45'
Nachlauf | Vorne | 1°33' + 1°
Gesamtspur | Vorne | 0 +3 mm
Hinten | Einstellen: Vorspur 2+2 -1 mm Überprüfen: Vorspur 2 + 3 mm
Vorderraddrehwinkel | Innenrad | 40°00' + 2°
Außenrad | 31°00' (Bezugswert)
Leichtmetallrad | Schlag | Axial | 0 - 0,7 mm | 2,0 mm
Radial | 0 - 0,7 mm | 1,5 mm
Stahlrad | Schlag | Axial | 0 - 1,0 mm | 2,0 mm
Radial | 0 - 1,0 mm | 1,5 mm
Radlager | Axialspiel | Vorne | 0 - 0,05 mm
Hinten | 0 - 0,05 mm

a a a