## Automatikgetriebe #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 14-9 |

DTC | Anzeigeleuchte | MIL | Erfaßtes Element | Seite
OBD- Scanner | PGM- Tester | - Anzeigeleuchte
P0715 | 15-1 | 15 | Blinkt | EIN | Hauptwellen- Drehzahlsensor | (siehe Seite 14-76)
P0720 | 9-1 | 9 | Blinkt | EIN | Nebenwellen- Drehzahlsensor | (siehe Seite 14-78)
P0730 | 41-1 | 41 | AUS | EIN | Schaltsteuersystem | (siehe Seite 14-79)
P0753 | 7-1 | 7 | Blinkt | EIN | Schalt-Magnetventil A | (siehe Seite 14-80)
P0758 | 8-1 | 8 | Blinkt | EIN | Schalt-Magnetventil B | (siehe Seite 14-82)
P1705 | 5-1 | 5 | Blinkt | EIN | Getriebebereichsschalter (Kurzschluß an Masse) | (siehe Seite 14-84)
P1706 | 6-1 | 6 | AUS | EIN | Getriebebereichsschalter (offener Stromkreis) | (siehe Seite 14-87)
P1713 | 21-1 | 21 | AUS | AUS | D3-Schalter | (siehe Seite 14-90)
P1753 | 1-1 | 1 | Blinkt | EIN | Magnetventil der Drehmomentwandlerkupplung | (siehe Seite 14-91)
P1768 | 16-1 | 16 | Blinkt | EIN | A/T-Kupplungsdruck- Steuermagnetventil A | (siehe Seite 14-93)
P1773 | 23-1 | 23 | Blinkt | EIN | A/T-Kupplungsdruck- Steuermagnetventil B | (siehe Seite 14-95)

ZUR BEACHTUNG: Die Funktion zur Erfassung einer Störung am D3-Schalter ist nur am 5-Türer vorgesehen.