## Wartungsplan für harte Bedingungen (Europa-Modell) #### Aufgelistet nach Strecke/Zeit | 3-6 |

Wartungsintervall richtet sich nach angegebener Kilometerzahl oder angegebenen Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt. | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl auswechseln | Alle 10000 km oder 6 Monate
Ölfilter auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Luftfiltereinsatz auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ventilspiel prüfen | Alle 40000 km
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln | Alle 40000 km
Zahnriemen auswechseln, Wasserpumpe überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Antriebsriemen überprüfen und einstellen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Kühlmittel auswechseln | Zunächst nach 200000 km oder 120 Monaten, danach alle 100000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 60000 km oder 48 Monate
Automatikgetriebe | Zunächst nach 60000 km oder 48 Monaten, danach alle 40000 km oder 24 Monate
Vorderrad- und Hinterradbremsen überprüfen | Alle 10000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Klimaanlagenfilter auswechseln | Alle 30000 km oder 12 Monate
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Probefahrt (Geräusche, Stabilität, Armaturentafelfunktionen) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
| Die folgenden Teile einer Sichtprüfung unterziehen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10000 km oder 6 Monate
Aufhängungsteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsscläuche und -leitungen (einschließlich ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand der Flüssigkeit
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
Reifenzustand

Den Wartungsplan für harte Bedingungen befolgen, wenn das Kundenfahrzeug VORWIEGEND unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen gefahren wird:

- Ständige Kurzstreckenfahrten unter 8 km oder, bei Frost, unter 16 km pro Fahrt.
- Fahrten bei extrem warmer Witterung (über 35 °C).
- Übermäßiges Laufenlassen im Leerlauf oder lange Fahrten im Stop-and-Go-Verkehr.
- Fahrten mit Anhänger, Gepäckträger oder Fahrten in bergigen Gegenden.
- Fahrten auf schlammigen, staubigen oder mit Streusalz bestreuten Straßen.