## Schaltgetriebe #### Getriebeeinbau | 13-9 |

Sicherstellen, daß die zwei Paßstifte in das Kupplungsgehäuse eingesetzt sind. Hochtemperatur-Schmierfett (Teile-Nr. 08798-9002) auf Ausrückgabel (A) und Ausrücklager (B) auftragen. Die Ausrückgabel und das Ausrücklager einbauen. Das Getriebe auf den Getriebebock setzen und auf Motorhöhe anheben. Die drei unteren Getriebe-Befestigungsschrauben einsetzen. |  | Den Kupplungsdeckel (A) und die Motorversteifung (B) anbringen. Ölwanne aus Stahl: Ölwanne aus Aluminium: