## Kupplung #### Ausbau des Kupplungsgeberzylinders | 12-5a |

ZUR BEACHTUNG: Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift. Kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen. Die Bremsflüssigkeit mit einer Spritze aus dem Kupplungsgeberzylinder-Ausgleichsbehälter saugen. Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung und Haltecliphalter (A) den Halteclip (B) nach Ausbau des Haltecliphalters entfernen. Die Kupplungsleitung (C) abtrennen und den Schlauch (D) abziehen. Den Ausgleichsbehälterschlauch der Kupplungsleitung mit einem Lappen verstopfen, um zu verhindern, daß Bremsflüssigkeit austritt. Den Sicherungsstift (A) heraushebeln und den Pedalstift (B) aus der Gabel ziehen. Die Muttern (C) entfernen. |  | Den Kupplungsgeberzylinder ausbauen. Den O-Ring (A) und die Kupplungsgeberzylinderdichtung (B) vom Hauptzylinder (C) abziehen.