## Kupplung #### Bauteile-Lageindex | 12-3 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| KUPPLUNGSPEDAL Einstellung, Seite 12-4 PEDALSTIFT AUSGLEICHSBEHÄLTERSCHLAUCH TANK O-RING Auswechseln. KUPPLUNGSGEBERZYLINDER Ausbau, Seite 12-5a Einbau, Seite 12-5b HALTECLIP Auswechseln. HALTECLIPHALTER (nur LHD) SICHERUNGSSTIFT SCHWUNGSCHEIBE Überprüfung, Seite 12-13 Auswechseln, Seite 12-14 PASSSTIFT KUPPLUNGSSCHEIBE Ausbau, Seite 12-11 Einbau, Seite 12-5 DRUCKPLATTE Ausbau, Seite 12-11 Einbau, Seite 12-15 O-RING ROLLENSTIFT NEHMERZYLINDER Auswechseln, Seite 12-8 AUSRÜCKLAGER Auswechseln, 12-16 AUSRÜCKGABEL M/T-BAUGRUPPE KUPPLUNGSLEITUNG KLEMME