## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Test des Getriebe-Fahrbereichsschalters | 14-159 |

4-Türer Den Kabelbaumstecker (A) des Getriebe-Fahrbereichsschalters aus der Steckerhalterung (B) entfernen, dann den Stecker abziehen. Beschreibung der Steckerklemmen
Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung
1 | GND | 6 |
2 | S | 7 |
3 | ATP NP | 8 |
4 |  | 9 |
5 |  | 10 |
Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen am Kabelbaumstecker prüfen. Zwischen den aufgeführten Klemmen sollte Stromdurchgang in jeder Schalterposition bestehen. In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 3 Nr. 1 und Nr. 8 Nr. 3 und Nr. 8 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 9 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 3 Nr. 1 und Nr. 10 Nr. 3 und Nr. 10 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 2 Nr. 1 und Nr. 4 Nr. 2 und Nr. 4 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 2 Nr. 1 und Nr. 5 Nr. 2 und Nr. 5 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 6 In Position zwischen den Klemmen (Getriebe mit 7 Positionen): Nr. 1 und Nr. 7 |  | Besteht kein Durchgang zwischen irgendwelchen Klemmen, die Abdeckung des Getriebe-Fahrbereichsschalters abnehmen und den Stecker (A) am Schalter (B) abziehen. Beschreibung der Steckerklemmen
Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung
1 |  | 6 |
2 |  | 7 |
3 |  | 8 |
4 | GND | 9 |
5 | ATP NP | 10 | S
Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen am Schalterstecker (C) prüfen. Zwischen den aufgeführten Klemmen sollte Stromdurchgang in jeder Position bestehen. In Position zwischen den Klemmen: Nr. 4 und Nr. 5 Nr. 4 und Nr. 6 Nr. 5 und Nr. 6 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 4 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 4 und Nr. 5 Nr. 4 und Nr. 7 Nr. 5 und Nr. 7 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 2 und Nr. 4 Nr. 2 und Nr. 10 Nr. 4 und Nr. 10 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 4 und Nr. 8 Nr. 4 und Nr. 10 Nr. 8 und Nr. 10 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 3 und Nr. 4 In Position zwischen den Klemmen (Getriebe mit 7 Positionen): Nr. 4 und Nr. 9 Besteht kein Stromdurchgang zwischen irgendwelchen Klemmen, den Einbau des Getriebe-Fahrbereichsschalters überprüfen. Ist der Getriebe-Fahrbereichsschalter ordnungsgemäß eingebaut, den Schalter auswechseln. Wenn die Durchgangsprüfung am Getriebe-Fahrbereichsschalter ein zufriedenstellendes Ergebnis gezeigt hat, den defekten Getriebe-Fahrbereichsschalterkabelbaum auswechseln.