## Türen #### Einstellen der Vorder- und Hintertürscheibe | 20-162 |

ZUR BEACHTUNG: Die Dichtungsleisten und Scheibenfassungsprofile auf Beschädigung und Verschleiß prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Das Fahrzeug auf einer festen, ebenen Fläche abstellen. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung, Vordertür (siehe Seite 20-144), Hintertür (siehe Seite 20-152) Kunststoffabdeckung, Vordertür (siehe Seite 20-140), Hintertür (siehe Seite 20-142) Die Scheibe (A) vorsichtig bewegen, bis die Schrauben (B) zu sehen sind, dann die Schrauben lösen. Vorne: |  | Hinten: Die Scheibe (A) gegen das Fassungsprofil (C) drücken, dann die Befestigungsschrauben wieder anziehen. Die Scheibe auf einwandfreie Beweglichkeit prüfen. Die Scheibe ganz anheben und auf Spalten prüfen. Überprüfen, ob die Scheibe (A) gleichmäßig am Fassungsprofil (B) anliegt.