## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Fortsetzung) | 2-15 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu
|  |  | Drahtdurchmesser | OD | Ungesp. Länge | Anz. Windungen
Sekundärventilgehäusefedern, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-187). | Schaltventilfeder 3. -4. Gang |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 57,0 mm | 26,8
Schaltventilfeder 2. -3. Gang |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 57,0 mm | 26,8
Auslaßventilfeder 4. Gang |  | 0,9 mm | 6,1 mm | 36,4 mm | 19,5
Blendensteuerventilfeder 3.-4. Gang |  | 0,7 mm | 6,6 mm | 37,5 mm | 24,6
Servogehäusefedern (siehe Seite 14-188) | Ruckdämpferfeder 1. Gang |  | 2,1 mm | 16,0 mm | 89,1 mm | 16,2
Ruckdämpferfeder A 4. Gang |  | 2,6 mm | 17,0 mm | 88,4 mm | 14,2
Ruckdämpferfeder B 4. Gang |  | 2,3 mm | 10,2 mm | 51,6 mm | 13,8
Ruckdämpferfeder A 3. Gang |  | 2,8 mm | 17,5 mm | 94,3 mm | 15,6
Ruckdämpferfeder B 3. Gang |  | 2,1 mm | 31,0 mm | 38,2 mm | 2,4
Ruckdämpferfeder C 2. Gang |  | 2,2 mm | 14,5 mm | 68,0 mm | 13,9
Ruckdämpferfeder A 2. Gang |  | 2,4 mm | 29,0 mm | 39,0 mm | 2,9
Überbrückungsschalt- ventilgehäusefedern, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-189). | Überbrückungs- schaltventilfeder |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 73,7 mm | 32,0
Überbrückungs- schaltzeitpunkt- ventilfeder |  | 0,9 mm | 8,1 mm | 80,7 mm | 54,2

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Ausgleichsgehäuse A/T | ID der Ausgleichsradwellen- Kontaktfläche |  | 18 -010 -18,028 mm | -
Spiel Gehäuse - Ausgleichsradwelle |  | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm
ID Kontaktfläche Antriebswelle |  | 26,025-26,045 mm | -
Spiel Gehäuse - Antriebswelle |  | 0,045-0,086 mm | 0,12 mm
Spiel Stellring - äußerer Lagerlaufring |  | 0-0,15 mm | Einstellen
Ausgleichsrad A/T | Spiel |  | 0,05-0,15 mm | -
ID |  | 18,042-18,066 mm | -
Spiel Ausgleichsrad - Ausgleichsradwelle |  | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm

a a a