## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Achsschenkel/Nabe/Radlager (Fortsetzung) | 18-14 |

Die Nabe (A) vom Achsschenkel (B) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs und einer hydraulischen Presse trennen. Den Spritzschutz dabei nicht verkratzen. Die Nabe festhalten, damit sie nicht herausfällt, wenn sie freigepreßt wird. Drücken Den Innenlaufring (A) des Radlagers mit den Spezialwerkzeugen, einem im Handel erhältlichen Lageraustreiber (C) und einer Presse, aus der Nabe (B) herauspressen. Drücken |  | Den Sicherungsring (A) und den Spritzschutz (B) vom Achsschenkel (C) lösen. Das Radlager (A) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse aus dem Achsschenkel (B) herauspressen. Drücken