## Wegfahrsperre #### Fehlersuche (Fortsetzung) | 22-246 | ## Auswechseln des Wegfahrsperrenempfängers

Die Spannung zwischen Klemme Nr. 4 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und Karosseriemasse zunächst bei angezogener und dann bei gelöster Feststellbremse messen. Liegen zunächst max. 1 V und dann min. 5 V an? JA – Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN – Diese Störungen überprüfen. Feststellbremsschalter defekt oder schlechte Masse des Feststellbremsschalters. Offenen Stromkreis im Kabel GRN/ORN. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und der Klemme D3 des ECM/PCMs messen. Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 10 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel BRN/YEL reparieren. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und der Klemme D27 des ECM/PCMs messen. Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 11 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel RED/BLU reparieren. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 2 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und des Multiplex-Steuergeräts (Steckerklemme C3 im Sicherungs-/Relaiskastens im Fußraum) prüfen. Besteht Stromdurchgang? JA – Das Wegfahrsperren-Empfangssteuergerät auswechseln. Nach dem Auswechseln des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts, den Speicher der Einheit mit einem Honda-PGM-Tester überschreiben. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel RED/BLU reparieren. Wenn der Kabelbaum in Ordnung ist, nachkontrollieren, ob ein Fehlercode (DTC) für das Multilplex-Steuergerät vorliegt. Wenn ja, die Fehlersuche für das Multiplex-Steuersystem durchführen (siehe Seite 11-3), dann erneut prüfen. |  | Die untere Armaturentafelverkleidung ausbauen. Die Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9). Die Stecker (A) vom Wegfahrsperren-Empfangssteuergerät (B) abziehen. Die beiden Schrauben herausdrehen und das Wegfahrsperren-Empfangssteuergerät vom Zündschlüsselzylinder (C) abnehmen. Der Einbau des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Auswechseln die Wegfahrsperre prüfen.