## Innenverkleidung #### Einbau/Ausbau des Dachhimmels (Fortsetzung) | 20-211 |

7. Den Dachhimmel abnehmen. Mit Schiebedach: Den Buchsenstecker (A) entfernen. Den oberen Teil der verbliebenen Dreiecksfenstersäulenverkleidung (B) entfernen (siehe Seite 20-207). Die verbleibende Vordertüröffnungsverkleidung (C) und die Hintertüröffnungsverkleidung (D) von den Dachbereichen abnehmen. Die Clips (E) abnehmen und die Befestigungen (F) durch Herunterziehen des vorderen Dachhimmelteils (G) lösen. Mit einer zweiten Person die Clips (H) des Dachhimmels vom Schiebedachrahmen (I) abnehmen und den Dachhimmel durch Vorwärtsschieben von den Clips (J) lösen, dann den Dachhimmel herunterziehen. Den Schiebedachschalterstecker (K) abziehen. Den Dachhimmel durch die Heckklappenöffnung ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   E : Clip, 3 | H : Clip, 2 | J : Clip, 2
5. |  | Den Dachhimmel abnehmen. Ohne Schiebedach: Den oberen Teil der verbliebenen Dreiecksfenstersäulenverkleidung (A) auf beiden Seiten abnehmen (siehe Seite 20-207). Die verbleibende Vordertüröffnungsverkleidung (B) und die Hintertüröffnungsverkleidung (C) von den Dachbereichen abnehmen. Mit einer zweiten Person den Dachhimmel (D) durch Vorwärtsschieben von den Clips (E) lösen, dann den Dachhimmel herunterziehen. Den Dämpferband (F) entfernen, dann den Dachkabelbaum (G) vom Dachhimmel abnehmen. Den Dachhimmel durch die Heckklappenöffnung ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   E : Clip, 2 | F : Dämpferband, 6