## Zylinderkopf #### Ventilspieleinstellung (Fortsetzung) | 6-10 |

Die Kurbelwelle um 180° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen (die Nockenwellenriemenscheibe dreht sich um 90°). Die Markierung "UP" (A) an der Nockenwellenriemenscheibe muß zur Auslaßseite des Zylinderkopfes weisen. Das Ventilspiel von Zylinder Nr. 3 prüfen und gegebenenfalls einstellen. Die Kurbelwelle um 180° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, um Kolben Nr. 4 in den oberen Totpunkt zu bringen. Die TDC-Markierungen (A) sind dann wieder zu sehen. Das Ventilspiel von Zylinder Nr. 4 prüfen und gegebenenfalls einstellen. |  | Die Kurbelwelle um 180° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, um Kolben Nr. 2 an den oberen Totpunkt zu bringen. Die Markierung "UP" (A) muß an der Einlaßseite des Zylinderkopfes sein. Das Ventilspiel von Zylinder Nr. 2 prüfen und gegebenenfalls einstellen. Die Zylinderkopfabdeckung montieren, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-55).