## Sitze #### Auswechseln der Rücksitz-Armstütze - Feststehender Sitz | 20-98 |

2. Bei einigen Modellen: ZUR BEACHTUNG: Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Die Sitzlehne entfernen (siehe Seite 20-96). Die Schrauben herausdrehen und die Haken (A) lösen, dann die Abdeckung der Durchladeöffnung (B) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2
3. |  | Die Schrauben herausdrehen, dann die Armstütze (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
Den Getränkehalter (A) von der Armstütze (B) abnehmen. Der Einbau der Armstütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.