## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Armaturentafel | 20-223 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Einen Schlitzschraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Zum Aus- und Einbau der Armaturentafel ist eine zweite Person hilfreich. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten vor Beginn der Arbeiten warten. Diese Gegenstände entfernen: Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-215) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-216) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (siehe Seite 20-220) Handschuhfach (siehe Seite 20-220) Mittlere untere Armaturentafelverkleidung (siehe Seite 20-217) Schalthebelverkleidung (siehe Seite 20-218) Trittbleche, beide Seiten (siehe Seite 20-206) A-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-206) Lenksäule (siehe Seite 17-9) Schalt-(Wähl-)hebel, M/T (siehe Seite 13-48), A/T (siehe Seite 14-137) |  | Von der Außenseite der Beifahrertür her, vorsichtig an der Kante der seitlichen Armaturentafelverkleidung (A) ziehen, um die Haken (B) zu lösen, dann den oberen Haken (C) lösen, um die Verkleidung abnehmen zu können.