## Automatikgetriebe #### Einbau des Wählhebels | 14-139 |

4-Türer Die Wählhebelbaugruppe einbauen. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Anzeigeleuchte für Position aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug schieben, bis es nicht weitergeht, und dann loslassen. Den Schaltzug um 2 Schritte zurückziehen, so daß Schaltposition . erreicht ist. Die Zündung ausschalten. |  | Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel und in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.