## Heckabschlußblech #### Ausbau | 3-30 |

- Das Heckabschlußblech herausschneiden und abstemmen.
  ZUR BEACHTUNG: Beim Ausbau des Heckabschlußblechs wenn möglich die seitliche Versteifung des Heckabschlußblechs nicht vom hinteren Kombinations-Adapter trennen.
- Den hinteren Kombinations-Adapter auf Lage und Beschädigung prüfen, gegebenenfalls die seitliche Versteifung des Heckabschlußblechs ausbauen und den hinteren Kombinations-Adapter und die C-Säulenrinne als eine Baugruppe auswechseln.

| SEITLICHE VERSTEIFUNG DES HECKABSCHLUSSBLECHS HINTERER KOMBINATIONS- ADAPTER HECKABSCHLUSSBLECH KNOTENBLECH DES HECKABSCHLUSSBLECHS KNOTENBLECH DES HECKABSCHLUSSBLECHS HINTERES BODENBLECH HECKABSCHLUSSBLECH SEITLICHE VERSTEIFUNG DES HECKABSCHLUSSBLECHS HINTERER KOMBINATIONS- ADAPTER