## Klimaanlage #### Bauteile-Lageindex | 21-64 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| WARTUNGSVENTIL (NIEDERDRUCKSEITE) VERDAMPFERKERN (eingebaut in Heizungseinheit) 4-Türer: Auswechseln, Seite 21-85 5-Türer: Auswechseln, Seite 21-86 WARTUNGSVENTIL (HOCHDRUCKSEITE) KOMPRESSOR Auswechseln, Seite 21-87 Überprüfung der Kupplung, Seite 21-89 Überholung der Kupplung, Seite 21-90 Überprüfung des Thermoschutzes, Seite 21-89 Auswechseln des Thermoschutzes, Seite 21-92 Auswechseln des Entlastungsventils, Seite 21-92 BEHÄLTER/TROCKNER KONDENSATOR Auswechseln, Seite 21-93