## Karosserielack #### Auftragen des Decklacks (Fortsetzung) | 6-10 |

Trocknen Den Klarlack nach dem Aufsprühen zunächst 10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarot-Lampen oder einem anderen Industrietrockner ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Bezüglich der Trocknungszeit die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen. Polieren/Schwabbeln Sicherstellen, daß der Klarlack ganz ausgehärtet ist. Der Klarlack hat sich abgekühlt. Zum Entfernen von Fusseln oder rauhen Stellen den Decklack naß schleifen und dann reparaturlackieren.
Das 1200er~2000er Schleifpapier mit dem Kristallblock verwenden.
Rauhe Stellen, die durch das Schleifen entstanden sind, polieren. ZUR BEACHTUNG: Die Decklackschicht häufig reinigen, damit der Klarlack nicht durch Polierteilchen beschädigt wird.
Einen Schwabbellappen, Schwabbelwolle und Poliermittel verwenden.
Das Schwabbeln abschließen. ZUR BEACHTUNG: Kein Elektro-Schwabbelgerät verwenden. Nicht zu stark polieren; leichten Handdruck einsetzen.
Den Schwabbelschwamm und zunächst feines, sehr feines und dann ultrafeines Poliermittel verwenden.
|  | Nach dem Schwabbeln das Abdeckpapier und das Abklebeband entfernen und dann das gesamte Fahrzeug gründlich waschen.