## Klimaanlage #### Ausbau und Einbau des Klimaanlagensteuergeräts | 21-153 |

Die Mittelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-78). Die Regler (A) ausbauen, die selbstschneidenden Schrauben und das Klimaanlagensteuergerät (B) aus der Mittelverkleidung (C) entfernen. Der Einbau des Steuergeräts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Einbau das Steuergerät auf einwandfreie Funktion überprüfen. Die Selbstdiagnosefunktion ausführen, um sicherzustellen, daß keine Störungen im System vorliegen (siehe Seite 21-104). |  |